# POUŽITIE:

Inštalácia a používanie vo vonkajšom prostredí.

# PREDPISY A NORMY:

* + **STN EN 10025-1 (42 0904):** 2005 - Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky
	+ **STN EN 10025-2 (42 0904):** 2020 - Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 2: Technické dodacie podmienky na nelegované konštrukčné ocele
	+ [**STN 02 4305 (02 4305)**](http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=51395): 1961 - Oceľové laná pre elektrické vedenia.
	+ **STN 10 204 (42 0009):** 2005 - Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly
	+ **STN EN ISO 1461 (03 8558):** 2010 - Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009).
	+ **STN 33 2000-5-51 (33 2000):** 2010 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.:** | **Názov materiálu** | **Rozmery** | **dodávateľ/výrobca**(doplní uchádzač) |
|  | **oceľové pramence:** lano 1+6, smer vinutia pravý | **menovitý prierez lana [mm2]**(priemer drôtu [mm]) |  |
| 1. |  | 25 (Fe/Zn 2,24) |  |
| 2. |  | 35 (Fe/Zn 2,5) |  |
| 3. |  | 50 (Fe/Zn 3,0) |  |

1. **TECHNICKÉ PARAMETRE:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **TECHNICKÉ PARAMETRE****(dokladovať v ponuke)** |
| **4.1.** | **Podmienky prostredia** |
| **4.1.1.** | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
| 4.1.2. | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS3, |
|  | AT3, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. |
| **4.2.** | **Označenie** |
| **4.2.1.** | Prvky musia byť označené štítkom. |
| **4.3.** | **Požadované skúšky, protokoly a certifikáty** |
| **4.3.1.** | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
| 4.3.2. | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. |
| 4.3.3. | Inšpekčný certifikát 3.1. v zmysle normy STN EN 10204 (v elektronickej forme navyžiadanie až pri dodávke) |
| **4.4.** | **Technická dokumentácia** |
| 4.4.1. | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázanéalebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV

Nepožadujeme dodať vzorku.

# POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK

* + V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar*.*
	+ Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa danej technickej špecifikácie, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.