TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: MODERNIZÁCIA VSTUPNÉHO UZLA
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia vstupného priestoru vrátane dispozičných zmien.
2. STAVEBNO-KONŠTRUKČNÁ ČASŤ
2.1 Vonkajšia presklená stena a hlavný vstup (Exteriér)
· Konštrukčný systém: Systém s vysokou tepelnou izoláciou (viackomorový plastový systém s oceľovou výstuhou alebo kompozitný systém). Bezpečnostná trieda RC3 (STN EN 1627).
· Zasklenie: Izolačné trojsklo s teplým rámikom.
· Vonkajšie dvere: Automatické posuvné dvere s vysokou tepelnou tesnosťou, bezpečnostná trieda RC3 (STN EN 1627).
· Výkresová dokumentácia: Presné technické riešenie je špecifikované v Prílohe č. 1 – Vonkajšie presklenie.
· Montáž nového loga SSD a.s.
· Dodávka a montáž nového exteriérového osvetlenia fasádneho (súmrakový a pohybový senzor)
2.2 Spevnené plochy a exteriérový mobiliár
· Spevnená plocha: Realizácia spevnenej plochy 5 x 6 m = 30 m².
· Dlažba: Premac City® XL (trapézový formát). Potrebné množstvo: 33 m² (vrátane rezervy).
· Obrubníky: Parkový obrubník 100 x 5 x 20 cm (sivý, rovná hrana). Potrebné množstvo: 22 bm.
· Mobiliár (výrobca Presbeton):
· Kvetináče: 4x Pileta 1 (800 x 300 x 350 mm), umiestnenie v ľavom rohu.
· Lavičky: 3x MARKO modern (lavička bez operadla, 1800 x 600 x 400 mm), umiestnenie po stranách kvetináčov.
· Odpadkový kôš: 1x Koš LEDGE s oklepávatkom (560 x 560 x 800 mm).
·  Nové pouličné osvetlenie dodávka+montáž 1ks
·  Demontáž pôvodného verejného osvetlenia 1ks
·  Výšková úprava revíznych šachiet 3 ks
·  Príprava pôdy na založenie trávnika 200m2
·  Výsev trávnika 200m2
2.3 Vnútorné zádverie a interiér vrátnice
· Konštrukcia zádveria: Vnútorná deliaca stena s automatickými posuvnými dverami, bezpečnosť RC3
· Výkresová dokumentácia: Výkres č. 01 – Vnútorné presklenie (viď Príloha č. 1).
· Búracie práce: Búranie steny medzi bývalou vrátnicou a zádverím v rozsahu cca 12 m² (vrátane ekologickej likvidácie stavebnej sute).
· Podhľady: Dodávka a montáž nového kazetového podhľadu v priestore vrátnice a zádveria v rozsahu cca 40 m².
· Osvetlenie: Inštalácia 6 ks interiérových LED svietidiel (zápustných do kazetového podhľadu, led rámiky)
· Povrchy:
· Podlaha (Gresová dlažba): Celkom 37 m² (22 m² zádverie + 15 m² vrátnica) vrátane rezervy.
· Steny: Oškrabanie, penetrácia, vyrovnávacia stierka, biela umývateľná maľovka.
· Mobiliár a vybavenie: 2–3 ergonomické kreslá, 1 konferenčný stolík, informačný systém SSD (3 ks clip rámov, smerové tabule, požiarno-evakuačné plány). Dodá SSD a.s.. Dodávateľ zabezpečí montáž.
3. STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE TOB (KOORDINÁCIA)
Stavebný dodávateľ je povinný úzko spolupracovať s dodávateľom TOB:
· Elektroinštalačné trasy: Vysekanie drážok a inštalácia chráničiek pre napájanie zabezpečovacích prvkov (čítačky, kamery, EZS).
· Napájanie: Privedenie elektrickej energie (230V) na všetky určené miesta inštalácie technologických prvkov.
· Súčinnosť: Konzultácia pozícií prvkov TOB a prestupov kabeláže (vrátane integrácie do kazetového podhľadu) pred samotnou montážou podhľadov a svietidiel.
4. PRÍLOHY (DOKUMENTÁCIA)
· Príloha č. 1: Výkres č. 01 – Vonkajšie a vnútorné presklené steny a dvere 
· Príloha č. 2: Výkres č. 02 – Vnútorné zádverie, vrátnica, búrací plán a dispozičné riešenie.
· Príloha č. 3: Výkres č. 03 – Situácia spevnené plochy
· [bookmark: _GoBack]Príloha č.4: Výkaz výmer
Poznámka: Realizácia diela musí byť v súlade s platnými STN a normami v zmysle § 633 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 40/1964 Zb.
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	P. č.
	Popis položky
	Mn.
	MJ

	1
	Búracie práce (stena, podlahy, sutina)
	1
	súb

	2
	Demontáž hliníkových stien s dverami
	47
	m²

	3
	Podkladové vrstvy (násyp, štrkopiesok, betón)
	30
	m²

	4
	Kladenie a dodanie zámkovej dlažby (Premac City XL)
	33
	m²

	5
	Osadenie a dodanie parkového obrubníka do bet. lôžka
	22
	bm

	6
	Zapustená vonkajšia čistiaca rohož (dod. + mont.)
	1
	ks

	7
	Zapustená vnútorná čistiaca rohož (dod. + mont.)
	1
	ks

	8
	Verejné osvetlenie (demontáž + nová dod. + mont.)
	1
	súb

	9
	Exteriérové fasádne osvetlenie (dod. + mont.)
	2
	ks

	10
	Exteriérový mobiliár (dod. + mont.)
	1
	súb

	11
	Založenie trávnika
	200
	m²

	12
	Logo SSD a.s. a 3x clip rám (dod. + mont.)
	1
	súb

	13
	Kazetový podhľad (demontáž + nová dod. + mont.)
	40
	m²

	14
	LED svietidlá do stropu (dod. + mont.)
	6
	ks

	15
	Gresová mrazuvzdorná dlažba (dod. + pokládka)
	37
	m²

	16
	Oprava podstupníc (reprofilácia schodiska)
	1
	súb

	17
	Vonkajšia presklená stena s dverami (dod. + mont.)
	1
	ks

	18
	Vnútorná presklená stena s dverami (dod. + mont.)
	1
	ks

	19
	Elektroinštalačné práce (demont., mont., trasy, TPO)
	1
	súb

	20
	Presun hmôt a vedľajšie náklady
	1
	súb
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