Podrobná technická špecifikácia rekonštrukcie (AB Martin)
Prehľad riešených priestorov a výmer
· Šatňa S108: Podlahová plocha 19,5 m² | Plocha stien ~42 m²
· Šatňa S107: Podlahová plocha 15,6 m² | Plocha stien ~37 m²
· Sociálne zariadenia S107A–E: Podlahová plocha 18,5 m² | Plocha stien ~60 m²
· Chodba S103: Podlahová plocha 22,6 m² | Plocha stien ~45 m²
· Šatňa S104: Podlahová plocha 37,5 m² | Plocha stien ~58 m²
· Sklad S105: Podlahová plocha 6,7 m² | Plocha stien ~25 m²
· Sklad S106: Podlahová plocha 11,9 m² | Plocha stien ~32 m²
· Celková podlahová plocha: 132,3 m²
1. Demoličné a prípravné práce
· Búracie práce: Demontáž pôvodných nevyhovujúcich zariaďovacích predmetov (stojaté WC, umývadlá, pôvodné murované sprchové kúty so závesmi).
· Osekanie povrchov: Odstránenie starých obkladov a dlažieb v sociálnych zariadeniach a sprchách (S107A–E).
· Strhnutie podlahových krytín: Odstránenie starého linolea a dlažieb v šatniach a ostatných dotknutých miestnostiach vrátane vyrovnania / lokálnej sanácie podkladného betónu.
· Vypratanie a odvoz odpadu: Ekologická likvidácia stavebného odpadu a starých materiálov na skládku.
2. Elektroinštalácia (OPEX)
· Napájanie: Natiahnutie nových káblových trás z nového podružného rozvádzača umiestneného na chodbe.
· Silnoprúdové rozvody: Úprava a doplnenie elektroinštalácie pre nové prvky.
· Zásuvky: Inštalácia 4 nových zásuviek určených na nabíjanie akumulátorového náradia (umiestnenie v šatniach / podľa prevádzkových potrieb).
· Svietidlá: Existujúce LED svietidlá sú plne funkčné a vyhovujúce – bez nutnosti demontáže a výmeny.
· Stropy a podhľady: Podhľady sa nebudú realizovať (z dôvodu zachovania svetlej výšky a nutnosti nepretržitého prístupu k uzatváracím ventilom a technickým rozvodom vedeným pod stropom).
3. Zdravotechnika a zariaďovacie predmety
· Toalety (2 ks):
· Dodávka a montáž nových WC (Jika Lýra).Nové rohové ventily a prívodné potrubia.
· Umývadlá (3 ks):
· Kompletná výmena umývadiel (Jika Lýra). Nové nástennéumyvadlové batérie.
· Sprchové kúty (3 ks):
· Kompletná stavebná a technická obnova 3 ks sprchových kútov.
· Nové odtokové žľaby so zápachovou uzávierką.
· Nové nástenné sprchové batérie.
· Osadenie nových sprchových dverí z matného skla s tesnením na spodnej hrane (zamedzenie vtekania vody do priestoru šatní).
· Výlevka (1 ks):
· Kompletná výmena výlevky aj s batériou. (Jika)
4. Vzduchotechnika (VZT)
· Suterénna VZT jednotka: Kompletná revízia, kontrola a vyčistenie existujúceho systému vzduchotechniky slúžiaceho na odvetranie daného bloku.
· Kapotáž: V miestach, kde VZT potrubie prechádza cez priestor sprchových kútov, realizovať ochrannú kapotáž z vode odolného sadrokartónu.
5. Povrchové úpravy, podlahy a maľby
Podlahy
· Sociálne zariadenia a sprchy (S107A–E): Protišmyková keramická dlažba. (celkovo cca 18,5 m² + rekonštrukčné prídavky).
· Šatne a ostatné miestnosti (S103, S104, S107, S108, S105, S106): Dodávka a pokládka nového záťažového linolea (Mipolam troplan farba sivá Darkgrey 1040) vrátane vyrovnania niveláciou a montáže obvodových soklových líšt (celková výmera podláh cca 113,8 m²).
Steny a obklady
· Sociálne zariadenia (S107A–E): Nové keramické obklady stien do výšky min. 2 m (odhad plochy stien ~60 m²).
· Lokálne vysprávky stien: Vyrovnanie nerovností, oprava omietok vo všetkých dotknutých miestnostiach pred maľovaním (celková plocha stien na úpravu a maľovanie cca 279 m²).
· Maľby: Kompletný dvojnásobný biely / hygienický náter stien a stropov vo všetkých špecifikovaných miestnostiach a na chodbe.
6. Zámočnícke a klampiarske práce, interiérové doplnky
· Dvere: Revízia a oprava existujúcich dverných krídel, osadenie nových zámkov, kovaní a prípadne prahov (podľa stavu v jednotlivých miestnostiach). Náter existujúcich zárubní.
· Doplnky sociálneho zariadenia:
·  Montáž a dodávka nových háčikov na uteráky 10 ks (vešiakov).
· [bookmark: _GoBack]Montáž a dodávka nových dávkovačov mydla  6 ks.
·  Montáž a dodávka nových zrkadiel 3 ks.
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