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Existujúci stav


   Miestnosti 203, 203A, 207, 207A, 207B je potrebné stavebne opraviť v rozsahu: 

Búracie práce:
· demontáž sanity (vaňu je potrebné zachovať) 
· uzavrieť 1 ks umývadla (odpad a vodovod) 
· demontáž sprchových kútov, vrátane vaničiek
· odstránenie obkladu a dlažby
· oškrabanie omietky stien
· demontáž dverového krídla a vybúranie zárubne do 203A

Navrhované práce:
· oprava stien 10%
· celé steny potiahnuť sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (aj časti pod obkladom) 
· 2ks vyhotovenie sprchových kútov s keramickej dlažby a obkladu, spolu so sklenenou zástenou a žľabom (spád min. 2%)
· osadenie novej oceľovej zárubne a dverového krídla do 203A (pravá zárubňa – otváranie do 203)
· nová keramická dlažba 600 x 600 rektifikovaná, podľa štandardu SSD
· nová keramický obklad 600 x 600 rektifikovaná do výšky 2100 mm, podľa štandardu SSD (obklad realizovať na stenách vyznačených červenou obr. Nový stav)
· strop vyhotoviť z kazetového podhľadu (v sprche použiť dosky do vlhkého prostredia) 
· výmena rohových ventilov za nové Shell, vrátane pancierových hadích
· nové vodovodne batérie Hansgrohe (umývadlové, sprchové a vaňová) 
· nové umývadla, WC kombi a pisoár JIKA Lyra (v 203 inštalovať 3 umývadla, viď obr. Nový stav)
· nové zrkadlá a police nad každé umývadlo 
· nový náter oceľových zárubní 
· výmena zásuviek a vypínačov za nové Legrand Valena life
· výmena svietidiel – stropné a nástenne svietidla LED 
· vyčistenie a umytie priestorov, tak by boli odovzdané hneď do užívania 
· 
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Nový stav
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