**SW 19323 OT Rimavská Sobota – výmena svietidiel sklad TR**

V opravovni TR na rozvodni Šibeničný Vrch - Rimavská Sobota je potrebné zabezpečiť výmenu neekonomických pôvodných svietidiel v sklade transformátorov, z ktorých je väčšia časť už poškodená a nefunkčná. Jedná sa o výmenu 27ks jestvujúcich svietidiel s halogénovou výbojkou s príkonom 300W (1ks) za LED svietidlá s príkonom 100W (1ks) a obslužných prívodných Al vodičov o celkovej dĺžke cca 300m (je potrebné pred prípadnou súťažou dĺžku premerať) – výmena za CYKY kábel. Momentálny celkový príkon je 8,1kW a po výmene za 100W LED svietidlá by bol príkon 2,7kW, čo je 1/3 z pôvodného príkonu. Čas svietenia cez pracovnú dobu je v priemere 2 hod/deň. Dodávateľ osvetlenia musí v cene zabezpečiť svetlotechnický posudok a navrhnúť také svietidlá a taký počet, aby bolo zabezpečené osvetlenie daného priestoru podľa platnej legislatívy a noriem.

****

****

****

**